**Описание внешнего вида модели**

Костюм зимний для Охранника (брюки) предназначен для защиты работающих от пониженных температур в различных отраслях промышленности, изготавливается в соответствии с ГОСТ 12.4.303-2016 «Одежда специальная для защиты от пониженных температур. Технические требования».

Костюм состоит из куртки и брюк с бретелями.

**Куртка** удлинённая**,** прямого силуэта, с центральной застёжкой на тесьму – «молния» и ветрозащитной планкой, застёгивающейся на три кнопки. Куртка с притачным утеплителем, съёмным утеплённым капюшоном и втачным меховым воротником.

Полочки с нагрудными фигурными накладными карманами с бантовыми складками и фигурными утепленными клапанами, застёгивающимися на кнопки, и нижними наклонными прорезными карманами с втачной «листочкой» и фигурными утеплёнными клапанами, застегивающимися на кнопку. ***В нижний край переднего среза левого нагрудного накладного кармана вставлена тканевая этикетка-флажок «Факел». В шов настрачивания подгибки (внутри) верхнего среза левого нагрудного кармана вставлена петля для бейджа из репсовой ленты.***

Спинка со складками до линии талии в рельефных швах.

Рукава втачные, одношовные, с внутренними трикотажными манжетами.

В шов втачивания рукава по плечевым швам вставлены паты-погоны, застегивающиеся на кнопку.

Воротник втачной, отложной. Нижний воротник куртки простёган фигурно вместе с утеплителем. В горловину втачана планка и одна часть тесьмы- «молнии», для пристегивания капюшона.

Капюшон пристёгивается к куртке при помощи тесьмы-молнии. Капюшон утеплённый состоит из трёх частей: центральной и двух боковых. По лицевому вырезу капюшон регулируется с помощью шляпного шнура, выходящего через отверстия, и фиксаторов, и застёгивается в подбородочной части на ленту-контакт. На нижнюю (правую)часть застёжки капюшона настрачивается два участка ленты-контакт насквозь с обтачкой капюшона. На верхнюю (левую) часть застёжки капюшона настрачивается один участок ленты-контакт на обтачку капюшона.

С изнаночной стороны куртки по линии талии настрочена кулиска со шнуром и фиксаторами для регулировки ширины изделия, выходящим через петли в подбортах.

Утеплённая притачная подкладка с втачными рукавами, с втачными трикотажными напульсниками с обтачками. На подкладке левой полочки настрочен нагрудный накладной карман, ***на карман настрочена этикетка ФИО.*** Боковой срез кармана входит в шов притачивания подкладки к подборту. Утеплитель с подкладкой простёган вертикально.

В левый боковой шов подкладки вставлен запасной лоскут ткани.

В горловину вставлена этикетка основная и вешалка из ткани верха.

В готовом изделии подкладка скрепляется с тканью верха по пройме у бокового и плечевого швов при помощи кусочка ткани. На капюшоне скрепляется по центру швов стачивания центральной части с боковыми.

Низ куртки обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

**Брюки** с застёжкой - «гульфик» на три петли и пуговицы, с высоким поясом, застегивающимся на две петли и пуговицы. Утепленный пояс с четырьмя шлевками. К передним шлёвкам крепятся фастексы для пристёгивания бретелей.

Передние половинки брюк с боковыми накладными карманами с наклонным входом, боковой срез которых входит в боковой шов брюк, верхний срез – в шов притачивания пояса.

Задние половинки брюк с талиевыми вытачками. Правая задняя половинка брюк с накладным карманом, верх которого обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

Брюки со съемными бретелями. Бретели пристёгиваются к брюкам по передним половинкам с помощью фастексов, на задних половинках – с помощью держателя на петлю и пуговицу. На задней части к бретелям крепится помочная резинка, которая вставляется в держатель.

Низ брюк обработан швом в подгибку с закрытым срезом.

В шов притачивания пояса по среднему шву задних половинок с изнаночной стороны пришивается основная этикетка.

Подкладка и утеплитель простеганы вертикальными параллельными строчками.

***На левую переднюю половинку подкладки настрочена этикетка ФИО.***